# Заказчик:

**Место установки:**

Заземлитель однополюсный наружной установки на напряжение 110 кВ серии ЗОН СЭЩ***®*** с приводом

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Параметры | Варианты исполнения | | Значение заказа |
| 1 | Номинальное/наибольшее рабочее напряжение | 110 кВ / 126 кВ | |  |
| 2 | Ток термической стойко- сти /  Ток электродинамиче- ской стойкости | 6,3 кА / 15,75 кА | |  |
| 3 | Тип изоляции и степень загрязнения по  ГОСТ 9920-89 | Нормальный уровень изо- ляции | С4-450 II-М УХЛ1 |  |
| ОТПК6-110 Б-2УХЛ1-02 |  |
| ОТПК6-110 Б-4УХЛ1 |  |
| ОСК 10-110-Б-2 УХЛ1 |  |
| Повышенный уровень изо- ляции | С4-550 II-М УХЛ1 |  |
| ОТПК6-110 Д-2 УХЛ1 |  |
| ОСК 10-110-Г-3 УХЛ1 |  |
| ОСК 20-110-Г-3 УХЛ1 |  |
| 4 | Тип заземлителя по на- значению | Для заземления нейтралей силовых трансформаторов, не имеющих защиты от замыканий на землю | |  |
| 5 | Привод заземлителя | Ручной ПРЗ СЭЩ | |  |
| Двигательный ПД СЭЩ | |  |
| 6 | Дополнительные требования | | | |
| 7 | Количество комплектов заказа | | |  |

16